**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**Соревнование проводится согласно КиТТ РАФ со следующими изменениями:**

**1. АВТОМОБИЛИ ГРУППЫ ТР1**

**1.1**. Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр кото- рых при измерении не превышает 838мм по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания ши- ны). Измерение проводится на всех шинах (включая, запасные, сменные и т.п.), используемых в дальнейшем на соревнованиях. Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосферы.

Внешний диаметр колёс для автомобилей УАЗ с бортовыми редукторами ограничивается 790 мм.

**1.2.** Разрешается устанавливать в моторном отсеке дополнительные радиаторы системы охла- ждения двигателя.

**1.3.** Разрешается изменять протектор путём нарезки. При этом корд ни при каких условиях не может быть повреждён.

**1.4**. Для автомобилей ВАЗ-2121, Chevrolet NIVA и их модификаций разрешается установка ле- бёдки в базу автомобиля, при этом должны быть выполнены соответствующие требования КиТТ РАФ.

**1.5.** Разрешается модификация узлов лебёдок.

**2. АВТОМОБИЛИ ГРУППЫ ТР2**

**2.1.** При отделении отсека экипажа сплошной вертикальной перегородкой (панелью) разреша- ется срезать крышу по нижнему уровню боковых окон, при этом также должен быть вы- полнен пункт 1.1.1 КиТТ РАФ.

**2.2.** Для автомобилей УАЗ разрешается: • установка гибридных мостов с использованием редукторов легковых автомобилей ГАЗ; • замена мостов нередукторными мостами серийных автомобилей иностранного производ- ства; • установка двигателей систем УМЗ и ЗМЗ без ограничений; • замена карбюраторных систем питания двигателя на инжекторные с сохранением заводско- го блока двигателя.

**2.3.** Разрешается замена (модификация) дисков сцепления при условии сохранения штатного картера сцепления.

**2.4.** Разрешается установка дополнительного генератора.

**2.5.** Разрешается установка механического воздушного компрессора.

**2.6.** Максимальный внешний диаметр колёс ограничивается 892 мм.

**3.АВТОМОБИЛИ ГРУППЫ ТР3**

**3.1.** Максимальный внешний диаметр колёс не ограничивается.

**3.2.** Допускаются автомобили категории «С» при условии что масса автомобиля не превышает 3500 кг.